# ID 13287

Vorpositionieren in x @P5 nicht definiert.
Beschreibung | Das Vorpositionieren in X ist nicht definiert. Es ist für Steg und Zapfen zwingend erforderlich ein Weg, der ausreichend gross ist, um ausserhalb des Zapfens zu positionieren.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter für das Vorpositionieren in X korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm