# ID 22135

Für die Abstandsregelung wurde eine ungültige Anzahl von Messwerten programmiert.
Beschreibung | Bei der Filterung der Sensorwerte für die Abstandsregelung kann über das Schlüsselwort „DISTC_N_CYCLES“ die Anzahl der Messwerte vorgegeben werden, die zur Filterung verwendet werden. Die Anzahl liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Weitere Informationen zur Programmierung der Abstandregelung in [FCT-M3// Programmierung]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. .
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des Werts für „DISTC_N_CYCLES“ im NC-Programm.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhaft programmierte Wert für „DISTC_N_CYCLES“
%2: | Unterer Grenzwert [-]
Unterer Grenzwert für Angabe von „DISTC_N_CYCLES“
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Oberer Grenzwert für Angabe von „DISTC_N_CYCLES“
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.