# ID 60158

Positiver Softwareendschalter überfahren.
Beschreibung | Der positive Softwareendschalter wird überfahren. Bei der Überwachung der Softwareendschalter wird ausgehend von der aktuellen Position und Geschwindigkeit der Achse unter Berücksichtigung des Bremsweges der Softwareendschalter geprüft. Falls die Achse den Softwareendschalter überfahren würde, wird die Fehlermeldung ausgegeben.

Die Position des Softwareendschalters wird durch den Parameter P-AXIS-00178 festgelegt und kann im NC-Programm durch den G99 verändert werden.

Siehe auch

[PROG// Kapitel: Positive Softwareendschalter setzen (G99)]

[FCT-A2// Kapitel: Programmieren des positiven Softwareendschalters].

Reaktion | Klasse | 7 | Anhalten der Achse, Abbruch des NC-Programms.
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aktuelle Achsposition.
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Position Softwareendschalter
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aktuelle Achsposition + Bremsweg (=Anhalteposition)
Fehlertyp | -