# ID 294530

Mehrfachverwendung der gleichen DSE-Antriebsadresse (Konfigurationsfehler).
Beschreibung | Die in der Achsliste angegebene DSE-Antriebsadresse wird bereits verwendet. Eine Mehrfachverwendung von Antriebsadressen ist nicht möglich.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsverarbeitung.
Abhilfe | Klasse | 7 | Freie Antriebsadresse verwenden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktuell verwendete Antriebsadresse.
Fehlertyp | -