# Unterdrückung der Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb (P-CHAN-00442)

P-CHAN-00442 | Unterdrückung der Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb beeinflusst werden. Ab Version V3.3070.11 erfolgt bei Aktivierung der Arbeitsraumüberwachung über das NC- Programm die gleichzeitige Aktivierung der Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb.

0: Arbeitsraumüberwachung wird wie oben beschrieben aktiviert

1: Arbeitsraumüberwachung wird nicht aktiviert

2: Arbeitsraumüberwachung wird aktiviert, Unterdrückung der Fehlerbehandlung bei Anwahl des Handbetriebs bei außerhalb / innerhalb des Arbeits-/ Schutzraums stehenden Achsen.

Parameter | suppress_workspace_monitoring_manual_mode
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0, 1, 2
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Der Parameter ist verfügbar ab V3.3070.11