# Verschiebungsfaktor für G1_XIST1 (P-AXIS-00316)

P-AXIS-00316 | Verschiebungsfaktor für G1_XIST1 (PROFIDRIVE)
Beschreibung | Wenn Parameter P-AXIS-00315 mit 1 belegt ist, muss in diesem Parameter (P-AXIS-00316) der Verschiebungsfaktor für G1_XIST1 eingetragen werden. Es ist der Wert des Antriebsparameters P1042 einzutragen.
Parameter | antr.profibus.p1042
Datentyp | SGN16
Datenbereich | 0 … 24
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | -1
Antriebstypen | Profidrive
Anmerkungen |