# ID 110344

Drive controlled measuring only possible with digital drives.
Description | The use of parameter P-AXIS-00269 requires a digital drive. Parameter P-AXIS-00269 is set to the default value.
Response | Class | 1 | None.
Solution | Class | 1 | Only use parameter P-AXIS-00269 for digital drives corresponding to the set drive type P-AXIS-00020.
Parameter | %1: | Logical axis number [-]
Logical axis number of concerned axis P-AXIS-00016.
%2: | Current value [-]
Current parameter P-AXIS-00269.
%3: | Drive type [-]
Current drive type @@P-AXIS-00020.
%4: | Corrected value [-]
Corrected parameter P-AXIS-00269.
Error type | 2, Error message by data transfer from parameter list into control device.