# ID 50975

Partnerkanal bei der Kanalkopplung (#TRACK CHAN) meldet einen Fehler.
Beschreibung | Bei gekoppelten Kanälen über das Kanalinterface werden alle gekoppelten Kanäle in den Fehlerzustand überführt. Dieser Fehler gibt an, dass ein Fehler aus einem gekoppelten Kanal empfangen wurde.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 4 | Prüfen und Beseitigen des ursprünglichen Fehlers aus dem gekoppelten Kanal.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.