# ID 60257

Ruck ist 0, Rampenzeit wird auf Standardwert aus Achsparameterliste gesetzt.
Beschreibung | Wenn der Ruck Null ist wird die Rampenzeit auf den Standardwert aus MDS gesetzt.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. Rampenzeit wird automatisch auf den Standardwert aus MDS gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | -
Parameter | %1: |
%2: | Aktueller Wert [µs]
| Aktueller Wert der Rampenzeit.
Fehlertyp |