# ID 20038

Bei G201 wird die Angabe von Achsen erwartet.
Beschreibung | Bei G201 (Handbetrieb mit paralleler Interpolation) muss mindestens eine zu aktivierende Achse angegeben werden. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 G201

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G201 X1 ;or #ACHSE[X]

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | G201 um eine Achsangabe ergänzen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm..