# ID 22125

WRK-Optionen ONLINE und INVERSE sind nur kombiniert zulässig.
Beschreibung | Von den WRK-Optionen ONLINE oder INVERSE ist nur eine aktiviert. Dies ist nicht zulässig. Vor Aktivierung der WRK mit G41/G42 müssen entweder beide Optionen aktiviert oder beide deaktiviert sein. Aktivierung der beiden Optionen:

- #TRC[ONLINE=1,2,3] und #TRC[INVERSE = 1]

Deaktivieren der Optionen:

- #TRC[ONLINE=0] und #TRC[INVERSE = 0]

Das Schalten der Optionen muss nicht in einer Programmzeile erfolgen, jedoch vor der Aktivierung der WRK.

N30 #TRC[ONLINE=1]

…

N60 #TRC[INVERSE = 1]

…

N100 G01 G41 X10 Y10

Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Vor WRK-Anwahl entweder:

- Beide Optionen aktivieren
- Oder deaktivieren

Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.