# Winkelmessung

Bei diesen Zyklen wird die Verdrehung des Werkstückes ermittelt und der zu korrigierende Wert ermittelt. Der ermittelte Wert wird in die gewählte Nullpunktverschiebung übertragen.

## Weiterführende Informationen

- Winkelmessung in X-Achse (C-Achse)
- Winkelmessung in Y-Achse (C-Achse)
- Winkelmessung zwischen 2 Bohrungen (C-Achse)
- Winkelmessung zwischen Zapfen (C-Achse)
- Winkelmessung zwischen Bohrung und Zapfen (C-Achse)
- Winkelmessung zwischen Punkt in Y und Bohrung (C-Achse)
- Winkelmessung zwischen Punkt in Y und Zapfen (C-Achse)
- Winkelmessung zwischen Punkt in X und Bohrung (C-Achse)
- Winkelmessung zwischen Punkt in X und Zapfen (C-Achse)
- Winkelmessung in Z-Achse (A-Achse)
- Winkelmessung in Z-Achse (B-Achse)