# Tippgeschwindigkeiten (P-AXIS-00077)

P-AXIS-00077 | Tippgeschwindigkeiten
Beschreibung | Die Tippgeschwindigkeiten werden in der Einheit [µm /s] bei Linearachsen bzw. in der Einheit [0.001°/s] bei Rundachsen erwartet.
Parameter | handbetrieb.tipp.geschw[i] mit i = 0 … 2 (Anzahl der Tippgeschwindigkeitsstufen: 3) *
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ geschw[i] ≤ P-AXIS-00212
Achstypen | T, R
Dimension | T: µm/s | R: 0.001°/s
Standardwert | 16666
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | * Ab V3.00.ff und V263.SBV.ff : i = 0 … 5 (Anzahl der Tippgeschwindigkeitsstufen: 6)