# ID 70031

Fehler bei SERCOS-Referenzpunktfahrt aufgetreten.
Beschreibung | Bei der Referenzpunktfahrt für SERCOS-Antriebe ist ein Fehler aufgetreten, der nicht vom Antrieb ausgegangen ist. Die Ursache kann z.B. ein Fehler im SERCOS-Treiber oder im Antriebsbus.
Reaktion | Klasse | 5 | Abrupter Stopp der Achse
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der betroffenen Achse s. P-AXIS-00020
%3: | Satznummer [-]
Satznummer des NC-Programms, bei der der Fehler auftrat.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.