# ID 310007

Keine Messvariable für Aufnahme der Messwerte angegeben.
Beschreibung | Um die aufgenommenen Messpunkte aus der CNC lesen zu können, muss eine gültige V.E.-Variable als Array angegeben werden.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 5 | Gültige V.E.Variable im Schlüsselwort “MEMORY” hinterlegen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung.
%2: | Satznummer [-]
Aktuelle Satznummer
Fehlertyp | -