# ID 292009

Kinematische Transformation: Unzulässige Anzahl von Transformationsachsen.
Beschreibung | In der verwendeten CNC Version ist die angewählte kinematische Transformation nicht verwendbar. Weitere Informationen zu kinematischer Transformation siehe [PROG// Kapitel: Rotation Tool Center Point (RTCP)] [KITRA//Einleitung].
Reaktion | Klasse | - | Abhängig davon in welchem Modul der Fehler auftritt:

- Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
- Bewegungsstopp der Achsen.

Abhilfe | Klasse | - | CNC Hersteller kontaktieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
ID der fehlerhaft konfigurierten Kinematik
%2: | Aktueller Wert [-]
Interne Kennung der Fehlerursache (nur für Diagnose durch Experten)
Fehlertyp | -