# Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation (P-AXIS-00632)

P-AXIS-00632 | Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation (Filterung von Achsfehlermeldungen)
Beschreibung | Dieser Text wird im Falle des Zutreffens der Filterbedingung transparent über die CNC_ERROR_INFO-Datenstruktur weitergereicht. D.h. hierüber hat der Anwender die Möglichkeit, bedingt eine zusätzliche Fehlerinformation mit auszugeben.
Parameter | error_filter[i].conditional_output mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 32 Zeichen
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | *
Anmerkungen | * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.