# ID 40098

Systemfehler: Die Anzahl der konfigurierten Kanäle unterscheidet sich von der Anzahl verfügbarer HLI-Kanalschnittstellen.
Beschreibung | In der Hochlaufphase der SPS-Applikation wird geprüft, welche und wie viele Schnittstellen vom Motion Controller gemeldet werden. Im Falle dieser Fehlermeldung wird festgestellt, dass sich die Anzahl der vom Steuerungssystem gemeldeten konfigurierten Achsgruppen, von der Anzahl der Schnittstellen der SPS zu Achsgruppen unterscheidet.
Reaktion | Klasse | - | Es wird keine Verbindung zum Motion Controller aufgebaut.
Abhilfe | Klasse | - | Wenden Sie sich bitte an ihren Steuerungslieferanten.
Fehlertyp | -