# ID 50498

Der verfügbare Fahrweg ist kleiner als der definierte Restweg.
Beschreibung | Bei der Funktion Kantenstoßen wird nach Aktivierung des Messsignals über den voreilenden Messtasters der in der Kanalparameterliste definierte Restweg P-CHAN-00030 abgebaut. Der zu diesem Zeitpunkt noch zur Verfügung stehende Satzfahrweg muss größer als P-CHAN-00030 sein.

Weitere Informationen zu Kantenstoßen siehe [PROG// Kapitel: Das Kantenstoßen (G108)].

Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 0 | Entweder P-CHAN-00030 verkleinern, oder programmierten Satzfahrweg vergrößern, damit nach Ansprechend des Messsignals ein Restfahrweg von mindestens P-CHAN-00030 vorhanden ist.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Zur Verfügung stehender Restweg im programmierten Messsatz.
%2: | Erwarteter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aufgrund von P-CHAN-00030 zu fahrender Restweg.
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Wegdifferenz Ist-Messpositionen zu Sollpositionen.
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Fahrweg im aktuellen Bewegungssatz.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.