# ID 20037

#ACHSE wurde ohne G200/G201/G202 programmiert.
Beschreibung | Der Befehl #ACHSE[] wurde programmiert, kann aber nicht ausgewertet werden, da G200/G201/G202 nicht mit angegeben wurde. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 #ACHSE[X]

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G201 #ACHSE[X]

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung..
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. G200 / G201 / G202 ergänzen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.