# ID 110341

Geschindigkeitsabhaengiger kv: v2 muss groesser sein als v1.
Beschreibung | Die zweite Geschwindigkeitsgrenze P-AXIS-00248 der dynamischen Kv-Anpassung ist kleiner als die erste Geschwindigkeitsgrenze P-AXIS-00246.
Reaktion | Klasse | 1 | Wert wird leicht höher als die erste Geschwindigkeitsgrenze gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameterliste der Achse korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00248
%3: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00248
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.