# ID 60285

Getriebeschalten ist während einer Bewegung nicht zulässig.
Beschreibung | Während die Spindel in Bewegung ist (z.B. Endlos-Drehend M03/M04) darf kein Getriebe G112 geschaltet werden.
Reaktion | Klasse | 6 | Stopp der Achse und Abbruch des CNC-Programms
Abhilfe | Klasse | 6 | Spindelachse vor Getriebeschalten anhalten (M05) oder spindelspezifische Getriebeschaltfunktionalität über die M-Funktionen M40-M45 verwenden (s. [FCT-S1// Kapitel: Getriebeschalten])
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.