# ID 110645

Fuer die Tabelle der Reibungskompensation konnte nicht genug Speicher reserviert werden.
Beschreibung | Über den Parameter P-COMP-00062 (max_points) kann eingestellt werden, wie viele Einträge für die Tabelle der Reibungskompensation [FCT-C25] reserviert werden. Für diese Anforderung konnte nicht genug Speicher reserviert werden.
Reaktion | Klasse | 6 | Listen-Interpretation wird abgebrochen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Entweder

- mehr Speicher zur Verfügung stellen, oder
- Wert von P-COMP-00062 (max_points) verringern und anschließend Steuerung neu starten

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Name der Listendatei
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Angeforderte Anzahl von Tabellen-Einträgen
%4: | Grenzwert [-]
Maximal verfügbare Anzahl von Tabellen-Einträgen
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.