# ID 70170

Antrieb ist nicht initialisiert.
Beschreibung | Der Antrieb soll bewegt werden, obwohl er nicht initialisiert ist. Wahrscheinlich ist ein Antriebsfehler aufgetreten.
Reaktion | Klasse | 8 | Gesteuerter Stopp der betroffenen Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | Fehlerdiagnose am Antrieb durchführen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
Status des Antriebs (Statusbyte 3)
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.