# ID 13165

Unbekannte Fräsrichtung definiert.
Beschreibung | Für das Taschenfräsen ist die Angabe einer Fräsrichtung zur Berechnung der Ausfräsbewegungen erforderlich. Diese kann durch die Angabe einer Kennzahl angewählt werden: 2: Fräsrichtung im Uhrzeigersinn (CW), 3: Fräsrichtung im Gegenuhrzeigersinn (CCW).

Diese Meldung wird erzeugt, wenn eine andere Kennzahl als 2 oder 3 im entsprechenden Versorgungsparameter programmiert wurde.

Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Fräsrichtung prüfen und festlegen, Versorgungsparameter korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm