# Programmierung #CYL [RADIUS..]

## Hinweis

Für diese Bearbeitungsart müssen die Kinematikparameter unter ID 78 belegt werden.

Syntax für Anwahl Rundrohrprojektion:

Syntax:
#CYL [ RADIUS=.. [ LIMIT=..] ] | modal

RADIUS=.. | Radius des Rundrohres bzw. der zu bearbeitenden Mantelfläche, [mm, inch]
LIMIT=.. | Bearbeitungsgrenze, symmetrisch relativ zur Rohrmitte. [mm, inch] Wird explizit keine Grenze vorgegeben, so gilt LIMIT = 0.25* RADIUS.

Syntax für Abwahl Rundrohrprojektion:

Syntax:
#CYL OFF | modal

## Programmierbeispiel

#CYL [RADIUS..]

N10 X0 Y-1000 Z100 U0

N20 #CYL [RADIUS=35 LIMIT=31] ;Anwahl Projektion Rohr

N30 G01 G90 X0 Y0 F5000

N40 G01 Z10

N50 $FOR P1=1, 4, 1

N60 G00 G90 X0 Y0 U[P1*90]

N70 $FOR P2=1, 5, 1

N80 P3=P2*4

N90 P4=P3+2

N100 G01 G91 Y-P3

N110 XP3

N120 Y[2*P3]

N130 X-P3

N140 G90 Y0

N150 G91 XP4

N160 $ENDFOR

N170 $FOR P2=1, 5, 1

N180 P3=P2*4

N190 P4=P3*2+2

N200 G90 G02 IP3

N210 G91 G01 XP4

N220 $ENDFOR

N230 $ENDFOR

N240 #CYL OFF ;Abwahl Projektion Rohr