# ID 110272

Unzulaessiger Mode fuer das Einlesen Lage-Istwert.
Beschreibung | Der Mode (antriebstypabhängig, linear, modulo), wie die Lageistwerte geführt werden, wurde falsch angegeben.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert in Achsliste korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
P-AXIS-00122
%3: | Grenzwert [-]
%4: | Grenzwert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.