# Abstand vor der Ecke (P-CHAN-00222)

P-CHAN-00222 | Abstand vor der Ecke (Eckenbearbeitung)
Beschreibung | Das logische Signal S1 0 ->1 wird beim Unterschreiten des Abstandes vor einer spitzen Ecke erzeugt. Der Wert wird ggf. intern auf die halbe Satzlänge des programmierten Konturelementes begrenzt.
Parameter | edge_machining.pre_dist
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32)
Dimension | 0.1µm
Standardwert | 0
Anmerkungen |