# ID 50516

Maximalanzahl nicht quittierter Signale überschritten. #WAIT konnte nicht mehr gespeichert werden.
Beschreibung | Die Anzahl nicht quittierter #SIGNAL, #WAIT Synchronisationen ist begrenzt. Für detaillierte Information über die kanalübergreifenden Synchronisationsarten siehe [PROG// Kapitel: Synchronisationsszenarien]
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC Programm prüfen und Anzahl der gleichzeitig aktiven #SIGNAL, #WAIT reduzieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Nummer des Signals
%2: | Grenzwert [-]
Maximale Anzahl aktiver Signale
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm..