# ID 110456

Änderung der Betriebsart erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Die Betriebsart (s. P-AXIS-00320) einer Achse kann nicht während dem laufendem Betrieb der Steuerung z.B. durch ein Update einer Parameterliste geändert werden. Die Steuerung muss dafür angehalten und nach dem Ändern der Betriebsart neu gestartet werden.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, Betriebsart wird auf alten Wert korrigiert
Abhilfe | Klasse | 1 | Steuerung anhalten und neu starten
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der betroffenen Achse s. P-AXIS-00020
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Neue Betriebsart für Achse s. P-AXIS-00320
%4: | Korrigierter Wert [-]
Aktuell verwendete Betriebsart der Achse s. P-AXIS-00320
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.