# Name des zu lesenden Antriebsobjekts im Antriebsverstärker (P-AXIS-00731)

P-AXIS-00731 | Name des zu lesenden Antriebsobjekts im Antriebsverstärker
Beschreibung | Falls sich der Name des Antriebsobjekts für den Lese- und Schreibzugriff unterscheidet kann hier zusätzlich der Name des zu lesenden Antriebsobjekts angegeben werden. Falls hier kein Wert angegeben ist, verwendet die Steuerung zum Lesen und Schreiben den Namen des Objekts aus P-AXIS-00721 verwendet.
Parameter | antr.fixed_stop.drive_ident[i].rd_ident
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 29 Zeichen
Achstypen | T, R
Dimension | T: - | R: -
Standardwert | *
Antriebstypen | SERCOS, CANopen
Anmerkungen | * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.