# ID 294500

KPS: Antriebsbusstoerung DSEx.
Beschreibung | Antriebsbus-Störung.
Reaktion | Klasse | 7 | Drehzahl Stop. Verriegelung aller aktiven Kommandos.
Abhilfe | Klasse | 6 | Buskabel, Busmodul, oder Bustreiber überprüfen. Rücksetzen des Fehlers.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
KPS-Nummer.
%2: | Aktueller Wert [-]
DSE-Fehlerkennung.
%3: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.