# ID 70399

Ungültiger Zustandswechsel für Abstandsregelung.
Beschreibung | Für die Abstandsregelung wurde in der SPS ein ungültiger Zustandswechsel kommandiert. Siehe [FCT-M3//Kapitel::Zustände und Transitionen der Abstandsregelung]
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der betroffenen Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | SPS-Programm korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Satznummer [-]
Fehlertyp | -