# ID 21513

Lesezugriff auf Vorausgabewert "Zeit" bei diesem Synchronisationsmode nicht erlaubt.
Beschreibung | Von einer M/H-Funktion soll mit V.G.M_FCT[<M_Nummer>].PRE_OUTP_TIME oder V.G.H_FCT[<H_Nummer>].PRE_OUTP_TIME die vorgezogene Ausgabe als Zeitvorlauf P-CHAN-00070 in Sekunden gelesen werden. Dieser Lesezugriff ist nicht erlaubt, da der entsprechenden Synchronisationsmode dieser M/H-Funktion nicht vom Typ MET_SVS (P-CHAN-00041) ist.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Synchronisationsmode MET_SVS in der entsprechenden M/H-Funktion setzen und Wegvorlauf mit P-CHAN-00070 definieren. Erst dann kann V.G.M_FCT[<M_Nummer>].PRE_OUTP_TIME oder V.G.H_FCT[<H_Nummer>].PRE_OUTP_TIME im NC-Programm gelesen werden.

Hinweis:

Der aktuelle Synchronisationsmode kann mit den Variablen

V.G.M_FCT[<M_Nummer>].SYNCH

oder

V.G.H_FCT[<H_Nummer>].SYNCH

gelesen werden.

Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Kennung der programmierten Variable
%2: | Aktueller Wert [-]
Kennung der Technofunktion
%3: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Synchronisationsmode der M/H-Funktion
%4: | Aktueller Wert [-]
Nummer der M/H-Funktion
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.