# ID 70220

Max. Istgeschwindigkeit waehrend aktiver Drehmomentbegrenzung ueberschritten
Beschreibung | Die maximal zulässige Istgeschwindigkeit P-AXIS-00314 wurde während der aktiven Drehmomentbegrenzung überschritten.
Reaktion | Klasse | 5 | Abrupter Stopp für Achse, Feedhold für übrige Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Istgeschwindigkeit oder Max. zulässige Istgeschwindigkeit P-AXIS-00314 prüfen und NC-Reset durchführen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Aktueller Geschwindigkeitswert.
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Maximal zulässige Istgeschwindigkeit P-AXIS-00314.
%4: | Grenzwert [-]
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.