# ID 110641

Die Groesse max_points (P-COMP-00062) der Reibungskompensationstabelle darf nicht geaendert werden.
Beschreibung | Über den Parameter P-COMP-00062 (max_points) kann eingestellt werden, wie viele Einträge für die Tabelle der Reibungskompensation [FCT-C25] reserviert werden. Dieser Wert darf nach dem Hochlauf nicht mehr geändert werden.
Reaktion | Klasse | 6 | Listen-Interpretation wird abgebrochen
Abhilfe | Klasse | 3 | Wert von P-COMP-00062 (max_points) auf den ursprünglichen Wert setzen und KW-Listen neu interpretieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Name der Listendatei
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.