# Maximaler Positionsoffset (P-AXIS-00414)

P-AXIS-00414 | Maximaler Positionsoffset
Beschreibung | Der Korrekturwert der Achse, der über die Abstandsregelung berechnet wurde, darf dieses Maschinendatum nicht überschreiten. Wird dieser Wert überschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Der Korrekturwert wird begrenzt.
Parameter | kenngr.distc.max_deviation
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 0 ≤ max_deviation < MAX(SGN32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001°
Standardwert | 50000
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen |