# Fehlermeldungsinhalt, body global channel manager

Global channel manager
Beschreibung | Fehlerinformation mit Bezug auf den Global Channel Manager
Datentyp | HLI_RUMPF_GCM
ST-Pfad | pGcmErr : POINTER TO HLI_RUMPF_GCM; pGcmErr := ADR(gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.rumpf.maske.err_mask[0]);
Beschreibung | Falsches Schlüsselwort oder Parameter in der interpretierten Zeichenkette.
ST-Pfad | .token.zeichen
Datentyp | STRING(HLI_VAR_STRING_LAENGE)
Beschreibung | Name der GCM-Kommandodatei
ST-Pfad | .file_name.zeichen
Datentyp | STRING(HLI_NAME_SIZE)
Beschreibung | Nummer des Interpreters
ST-Pfad | .interp_no
Datentyp | UDINT
Beschreibung | Zeilennummer
ST-Pfad | .line_no
Datentyp | UDINT
Beschreibung | Spaltennummer
ST-Pfad | .col_no
Datentyp | UDINT
Beschreibung | Offset vom Dateianfang
ST-Pfad | .offset
Datentyp | UDINT
Beschreibung | Kommandonummer
ST-Pfad | .command_no
Datentyp | UDINT

Beschreibung | Id des Werkstücks
ST-Pfad | .part_id
Datentyp | UDINT
Beschreibung | Id des Schritts
ST-Pfad | .step_id
Datentyp | UDINT
Beschreibung | Ebene der IF-Klammer
ST-Pfad | .if_level
Datentyp | UDINT