# Programmierbare Referenzpunktfahrt (G74)

Syntax:
G74 | Referenzpunkt anfahren | nicht modal

G74 erlaubt die NC-programmgesteuerte Durchführung einer Referenzpunktfahrt (RPF), wobei die zu referenzierenden Achsen und die Reihenfolge, in der die Achsen die Referenzpunktfahrt durchführen sollen, angegeben werden müssen. Die mit den Achsnamen programmierten Werte legen die Reihenfolge der Referenzpunktfahrt fest.

Für Achsen mit dem gleichen Wert wird die Referenzpunktfahrt gleichzeitig angestoßen.

Weitergehende Informationen zum Thema Referenzierung können der Funktionsbeschreibung "Referenzpunktfahrt" [FCT-M1] entnommen werden.

## Programmierbeispiel

Programmierbare Referenzpunktfahrt (G74)

;Sequentielle Beauftragung:

N10 G74 X2 Y3 Z1 ;Reihenfolge der RPF: Z-> X -> Y

;Parallele Beauftragung:

N10 G74 X1 Y1 Z1 ;Reihenfolge der RPF: X,Y,Z gleichzeitig