# Negativer Softwareendschalter (P-AXIS-00177)

P-AXIS-00177 | Negativer Softwareendschalter
Beschreibung | Mit dem Parameter wird der mögliche Fahrbereich in negativer Richtung (negative Softwareendschalterposition) definiert. Die programmierten Sollpositionen werden stets auf 'kenngr.swe_neg', die Istpositionen auf 'kenngr.swe_neg - kenngr.swe_toleranz' überprüft.
Parameter | kenngr.swe_neg
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) < swe_neg < P-AXIS-00178
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001°
Standardwert | -100000000
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen.