# ID 110053

Kein gueltiger Achsmode ausgewaehlt.
Beschreibung | Für eine rotatorische Achse muss als Achsmode P-AXIS-00015 (bitcodiert) zumindest linear / optimiertes Richten / modulo angegeben sein.
Reaktion | Klasse | 1 | Es wird automatisch der lineare Achsmode angewählt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektor der Achsparameterliste.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
P-AXIS-00015
%3: | Korrigierter Wert [-]
P-AXIS-00015
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.