# Achsspezifische Definition (kenngr.multi_link[i].*)

Mit den Parametern in dieser Struktur besteht die Möglichkeit, Getriebekopplungen auf Achsebene zu definieren. Die Einträge werden jeweils in der anzukoppelnden Achse durchgeführt. Es können maximal 10 Kopplungen pro Achse definiert werden. Es handelt sich um eine der Achsgruppe des Kanals zugeordneten Funktion. Bei Mehrfachinstanzierung einer Achse (P-AXIS-00101, P-AXIS-00040) kann die Funktion nicht in Verbindung mit dem Parameter P-AXIS-00436 verwendet werden.

Strukturname | Index
multi_link[i] | 0 ≤ i < 10

## Weiterführende Informationen

- Leit- oder Führungsachse (P-AXIS-00383)
- Koppelfaktor Zähler (P-AXIS-00384)
- Koppelfaktor Nenner (P-AXIS-00385)