# ID 51035

Der Befehl #CHANNEL INTERFACE SET [ ESCAPE GEOMETRY ...] kann nicht ausgeführt werden, wenn kein Escape aktiviert wurde.
Beschreibung | Ohne Aktivierung eines Escape kann der Befehl #CHANNEL INTERFACE SET [ ESCAPE GEOMETRY ...] nicht ausgeführt werden.
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und Modifizieren. Vor dem Befehl #CHANNEL INTERFACE SET den Escape-Kanal mit #TRACK CHAN ON [ESCAPE] aktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.