# ID 50185

Plandrehachse ist nicht vorhanden.
Beschreibung | Bei der Drehfunktion Konstante Schnittgeschwindigkeit (G96) ist keine Plandrehachse vorhanden. Weitere Informationen zu Drehfunktionen siehe [PROG// Kapitel: Drehfunktionen].
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Achskonfiguration, Parametrierung und NC Programm prüfen. Die Plandrehachse muss im Achsparameter P-AXIS-00015 markiert sein. Die Plandrehachse muss im Kanal aktiv sein.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der verwendeten Plandrehachse.
Fehlertyp | -