# Programming example

## Programing Example

Measure in Y and Z axes

; touch probe activation

T1 D1

; deactivation of the zero offset

G53

; positioning to the starting point

G0 X0 Y-50 Z5

#VAR

; input parameters:

V.L.MeasDistY = 10

V.L.MeasDistZ = -10

V.L.ZeroOffsetNumber = 54

V.L.PositioningY = 20

V.L.PositioningZ = -15

; output variables:

V.CYC.SysRetY

V.CYC.SysRetZ

#ENDVAR

;cycle call

L CYCLE [NAME="SysMeasWcs6.ecy"\

@P5=V.L.MeasDistY\

@P6=V.L.MeasDistZ\

@P7=V.L.ZeroOffsetNumber\

@P18=V.L.PositioningY\

@P19=V.L.PositioningZ]

; print result

#FILE NAME [MSG="SysMeasWcsResult.txt"]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetY =%f", V.CYC.SysRetY]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetZ =%f", V.CYC.SysRetZ]

M30

Another example for handling SysMeasWcs cycles is contained in the Overview section in the subsection Programming.