# ID 110360

Der Wert des Parameter 'op_mode_for_velocity_control' ist ungueltig.
Beschreibung | Die angegeben SERCOS-Betriebsart für das automatische Umschalten auf Geschwindigkeitsregelung ist ungültig.
Reaktion | Klasse | 1 |
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00264 überprüfen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
s. P-AXIS-00264
%3: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.