# Maximale Anzahl von Tabelleneinträgen für Flächenkompensation (P-COMP-00061)

P-COMP-00061 | Maximale Anzahl von Tabelleneinträgen für Flächenkompensation
Beschreibung | Mit diesem Parameter der Flächenkompensation (FCT-C5) kann eingestellt werden, für wie viele Tabelleneinträge Speicher reserviert werden soll. Die Größe der tatsächlich verwendeten Kompensationstabelle wird durch `last_index_master1` (P-COMP-00010) und `last_index_master2` (P-COMP-00011) festgelegt

und es muss gelten:

(`last_index_master1` + 1) * (`last_index_master2` + 1) <= `max_points`

Falls `max_points` nicht (oder mit 0) angegeben wird, dann gelten für

`last_index_master1` und `last_index_master2` die bisherigen Einschränkungen:

- 0 <= `last_index_master1` <= 100
- 0 <= `last_index_master2` <= 100

Parameter | kw.crosscomp2.max_points
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 <= P-COMP-00061
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 10201 (*)
Anmerkungen | Der Wert des Parameters darf nach dem Hochlauf, etwa durch Nachladen von Listen, nicht mehr geändert werden. Ansonsten wird der Fehler mit ID 110640 ausgegeben. Falls P-COMP-00061 nicht (oder mit 0) angegeben wird, dann wird P-COMP-00061 aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit dem Standardwert belegt.

Um dieser Standardbelegung entgegen zu wirken kann bei einer Achse, die keine Flächenkompensation verwendet, durch Belegen von P-COMP-00061 mit dem Wert 1 Speicher eingespart werden.

* Zusammensetzung des Standardwerts: 101*101 =10201

Der Parameter ist verfügbar ab CNC-Version V3.3079.06