# ID 110309

Factor for speed monitoring over limit.
Description | The specified factor revolution monitoring P-AXIS-00217 is greater than 100 %.
Response | Class | 1 | Value is initialized with a default.
Solution | Class | 1 | Correct value in parameter list.
Parameter | %1: | Logical axis number [-]
P-AXIS-00016
%2: | Error value [-]
P-AXIS-00217
%3: | Limit value [-]
%4: | Corrected value [-]
P-AXIS-00217
Error type | 2, Error message by data transfer from parameter list into control device.