# ID 110105

Rampenzeit für Beschleunigungsabbau zu klein.
Beschreibung | Die Zeitdauer für Abbau der max. Beschleunigung P-AXIS-00195 (Rampenzeit) des nicht ruckbegrenzten Slopes wurde kleiner als die minimale Rampenzeit P-AXIS-00201 angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Begrenzung der Rampenzeit mit Minimalwert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1 µs]
P-AXIS-00195
%3: | Unterer Grenzwert [1 µs]
P-AXIS-00201
%4: | Korrigierter Wert [1 µs]
P-AXIS-00195
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.