# ID 110273

Invalid value for incr_per_rev, value corrected.
Description | The Number of increments per revolution is given by 0.
Response | Class | 1 | Parameter is set to 1.
Solution | Class | 1 | Set correct parameter.
Parameter | %1: | Logical axis number [-]
s. P-AXIS-00016
%2: | Incorrect value [Increment/Revolution]
s. P-AXIS-00092
%3: | Corrected value [Increment/Revolution]
Error type | 2, Error message by data transfer from parameter list into control device.